{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["校园一卡通系统清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"校园一卡通系统清单","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,5,4,5]]}
["一卡通门禁系统参数清单"]
["安装地点：仓山校区、金山校区"]
["1、门禁管理系统"]
[1,"人脸门禁机",7,"个","1、采用双核A7处理器，主频不低于1.5GHz；RAM不低于1G，ROM不低于4GB；内置NPU处理器算力不低于1.2T。\n2、智能终端嵌入式系统须为Linux，且版本不低于V4.19。\n3、显示屏尺寸(英寸)不低于8英寸，显示屏幕分辨率不低于800×1280；亮度不低于500cd/m2；5点电容触摸，响应时间<48ms、透光率≥85%、表面硬度6H。屏幕粘合力满足40N,持续72H，无松脱。\n4、使用双目人脸识别摄像头，RGB摄像头+IR摄像头，像素不低于200万，动态20~25帧、分辨率不低于1920×1080，宽视角不小于68度，动态范围不低于105DB。\n5、具有刷卡功能，支持M1/CPU、读卡速度小于0.1s、读卡距离2.5~5cm，支持只读CPU卡功能，在开启此功能的情况下，拒绝识别M1卡，只认可CPU卡。\n6、人脸识别功能：支持活体检测、支持口罩检测、1:N速度≤1s、1:1速度≤1s、最佳识别距离1米、最远识别距离2米；识别角度：上仰35度、下仰35度、左仰30度、右仰30度、平面旋转35度；5000人底库：通过率99.8%、误识率0.5%；10000人底库：通过率99.5%、误识率0.5%；20000人底库：通过率99.2%、误识率0.5%。\n7、支持人脸开门、密码开门、远程开门、预约开门、二维码开门、刷卡开门、访客开门。\n8、单机存储人脸库不低于5万人，且支持离线识别。不低于10万条以上考勤数据存储。\n9、摄像头补光灯包含不少于4枚红外LED灯及12枚白光LED灯，支持根据外接光线光镜智能自动补光。支持夜间模式下使用,夜间模式像素不低于130万。\n10、支持语音播报和提示。\n▲11、数据传输支持UDP协议和TCP/IP协议，可设置联网的通讯协议类型（TCP或UDP）、通讯IP、通讯端口、服务器解绑。\n12、1路开门按钮、1路继电器、1路门磁、1路火警输入、RS485支持1路、韦根支持1路（软件配置输入或转出）、USB支持1路、支持1路RJ45接口。\n13、支持看门狗沟通，遇硬件故障可自动重启。\n▲14、颜色提示功能：人员身份识别成功后并具有通行权限，提示人员信息并以绿色提示识别成功；人员身份识别成功后但不具备通行权限，提示人员信息并以橙色提示无权限；人脸识别未成功，以红色提示识别失败并语音提示暂无权限；射频卡识别未成功，以红色提示刷卡失败并提示无效卡片。\n15、防水防尘等级不低于IP54。\n16、抗静电：ESD±6kV接触放电和±8kV空气放电情况下，设备功能无异常。\n▲17、支持看门狗功能检查，遇故障可自动重启。\n18、工作温度-20℃~+60℃，湿度10%-90%无冷凝，存储温度：-30℃~+70℃，存储湿度：20%~90%、不凝结，可不间断工作30*24小时。\n★19、所提供的人脸门禁机需无缝兼容现有的一卡通管理平台，实现统一的软件管理、统一的人员信息、权限及数据管理，供应商需提供无缝兼容承诺函。\n以上标识▲参数要求需供应商提供带有CAM或CNAS标识的检测报告并盖公司鲜章，未提供或提供不符合参数要求的视为无效。","1.根据学校时间安排，15个日历天内完成安装、联网、测试工作；\n2.全过程应安全有序开展，在安装过程中出现人员安全问题由成交人自行负责。"]
[2,"系统集成费",1,"项","包含施工所需的专用工具、电源线、网线及辅材、安装、调试、技术培训、技术资料、运输、人工及税金等全部费用"]